# 大型水箱

精密恒温、辅助加热之用

产品特点：

1. 内胆、水浴盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。顶盖为不锈钢平盖

2、增加放水开关，一键式操作，放水方便。

3、防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。

**主要技术参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | | DK-98-IVL |
| 方式 | | 自然水对流热传导 |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5-100℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度分布精度 | ±1.0℃ |
| 构成 | 水槽 | 不锈钢整体拉伸 |
| 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
| 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 额定功率 | 2.4KW |
| 控制器 | 温度控制方 式 | PID |
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 |
| 温度表示方式 | 测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示 |
| 定时器 | 0～9999分钟（带定时等待功能） |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |
| 程序模式 | 选配 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 |
| 传感器 | NTC |
| 安全装置 | | 超温报警 |
| 规格 | 内尺寸（宽\*深\*高mm） | 620\*500\*200 |
| 外形尺寸（宽\*深\*高mm） | 681\*560\*301 |
| 外包装尺寸（宽\*深\*高mm） | 595\*388\*445 |
| 内容积 | 62L |
| 隔板承重 | 5kg |
| 隔板层数 | 1层 |
| 电源（50/60Hz）额定电流 | AC220V/11A |
| 净重/毛重kg | 15/20 |