# 

# 百特福镂空掌上离心机

# 4f47c9bf0cb0feee3292008133d0cde操作说明书

## 装箱清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号规格** | **数量** |
| 1 | 主机 | Mini-A4k | 1台 |
| 2 | 转子试管架 |  | 1个 |
| 3 | 说明书 |  | 1份 |
| 4 | 合格证 |  | 1份 |
| 5 | 保修卡 |  | 1份 |
| 6 | 出厂检验报告 |  | 1份 |
| 包装/日期： 检验/日期： | | | |

#### 产品简介

## 迷你离心机外观新颖，设计独特，灵巧多用，人性化的预设定时功能设计，一键式定时。配备混合转子具备多种试管架，适用于2.0ml，1.5ml，0.5ml，0.2ml离心管和PCR用0.2ml，8排离心管。具有开盖暂停功能，合盖即自动在原时间继续运行，并具备电子定时功能。全透明圆型上盖，多转子配备，充分体现以人为本，服务生命科学的全新理念。

## 产品特点

1. 全透明圆形上盖，多转子配备，满足多种实验需求。
2. 外壳塑料制成，耐化学腐蚀，底板为减震橡胶，运行更稳固。
3. 超低噪音，电机经久耐用。

#### 操作指南

#### 将仪器放置在稳固、水平的工作台上，确保电源开关在关闭状态并接通电源。

#### 按下船型开关按钮，LED屏灯亮通电正常，根据实验需求，设置转速“SPEED”区上下箭头为转速设置，向上箭头+向下箭头-，点击为整数设置加减1000转；设置时间“TIME”区上下箭头为时间设置，向上箭头+向下箭头-，单击加减一秒，长按可快速加减；设置键“3S”“10S”“30S”点击按键，可快速设置常用时间。

## 3.按下卡扣打开上盖，将所需试管直接插入合适的转子孔内，然后关闭上盖，仪器自动运行，运行进行中或者结束都可直接打开上盖，仪器停止运转。

## 技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | Mini-A4k |
| **转速范围** | 0~9999rpm |
| **相对离心力** | 约500~5300g |
| **样品处理量** | 8x2.0/1.5/0.5离心管（配0.5ml和0.2ml离心管套） |
| **定时范围** | 1s-9999s |
| **功率** | 30W |
| **输入电源** | AC220V 50/60hz |
| **工作噪声** | ≤55dB |
| **熔断器** | 250V 1A |
| **外形尺寸** | W.156xD.183xH.130mm |
| **净重** | 1.6kg |