# **电热板**

温度均匀加热板

产品特点：

* 工作面板由铝板制成，工作面温度均匀
* 升温快且均匀，加热功率无极可调。
* 数显加热板另具有以下特点：

数字显示屏，更加清晰地读出加热盘的温度

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
| 性能 | 允许工作时间 | 连续 | | | | |
| 表面最高温度（℃） | 350℃ | | | | |
| 构成 | 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 | | | | |
| 加热盘 | 优质铝板表面氧化处理 | | | | |
| 加热功率（W） | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
| 控制器 | 连续运行 | 是 | | | | |
| 设定方式 | 刻度/数字 | | | | |
| 定时器 | 无/数字 | | | | |
| 运行功能 | 无 | | | | |
| 温度传感器 | K 型 | | | | |
| 外包装尺寸（宽\*深\*高mm） | 340\*370\*220 | 420\*500\*220 | 450\*470\*220 | 420\*650\*220 | 470\*650\*220 |
| 加热盘尺寸（mm) | 300\*300 | 350\*450 | 400\*400 | 350\*600 | 400\*600 |
| 托盘承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
| 电源（50/60Hz） | 220V | | | | |
| 净重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |