# **电热板**

温度均匀加热板

产品特点：

* 工作面板由铝板制成，工作面温度均匀
* 升温快且均匀，加热功率无极可调。
* 数显加热板另具有以下特点：

数字显示屏，更加清晰地读出加热盘的温度

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
| 性能 | 允许工作时间 | 连续 |
| 表面最高温度（℃） | 350℃   |
| 构成 | 外壳 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
| 加热盘 | 优质铝板表面氧化处理 |
| 加热功率（W） |  1200 | 1800  | 2000  | 2600  | 3000  |
| 控制器 | 连续运行 | 是 |
| 设定方式 |                刻度/数字 |
| 定时器 | 无/数字 |
| 运行功能 | 无 |
| 温度传感器 | K 型 |
| 外包装尺寸（宽\*深\*高mm） |  340\*370\*220 | 420\*500\*220 | 450\*470\*220 | 420\*650\*220 | 470\*650\*220 |
| 加热盘尺寸（mm) |  300\*300 | 350\*450 | 400\*400 | 350\*600 | 400\*600 |
| 托盘承重 |  20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
| 电源（50/60Hz） | 220V  |
| 净重/毛重(kg) | 6.2/7  | 8.4/9.6  | 8.5/9.8  | 11/13  | 12/14.2  |