# **电热恒温水浴锅系列（出口拉伸型）**

精密恒温、辅助加热之用

产品特点：

1、内胆、上盖采用优质不锈钢拉伸工艺加工，表面经防腐工艺处理。

2、增加放水开关，一键式操作，放水方便。

3、防干烧（缺水断电）功能，确保产品安全运行。

 注：单孔的没有一键放水功能

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   分类规格 |   单孔 |  单列两孔 |  双列四孔 |  双列六孔 |
|  型号 |  DK-2000-IIIL |   √ |   √ |   √ |   √ |
|   方式 |  自然水对流热传导 |
|  性能 |  使用温度范围 |   RT+5～100℃ |
|  温度分辨率 |   0.1℃  |
|  温度波动度 |   ±0.5℃ |
|  温度分布 精度 |   ±1.0℃ |
|  构成 |  内 装 |   不锈钢板 |
|  外装 |   冷轧钢板，表面静电喷涂 |
|  加热器 |   不锈钢加热管 |
|  额定功率 |   0.4kW | 0.5kW | 1.0kW |  1.5kW |
| 控制器 |  温度控制方 式 |   PID |
|  温度设定方式 |   轻触按键设定 |
|  温度表示方式 | 测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示   |
|  定时器 |  0～9999分钟（带定时等待功能） |
|  运行功能 |  定值运行、定时运行、自动停止 |
|  附加功能 |  偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 |
|  传感器 | NTC |
|   安全装置 |  超温报警 |
|  规格 |  内尺寸（宽\*深\*高mm） |  150\*135\*150 | 300\*135\*150 | 325\*300\*150 | 500\*300\*150 |
|  外形尺寸（宽\*深\*高mm） |  170\*154\*210 | 318\*168\*210 | 350\*318\*210 | 524\*322\*210 |
|  外包装尺寸（宽\*深\*高mm） |  240\*230\*280 | 390\*240\*280 | 420\*390\*280 | 600\*390\*280 |
|  内容积 |  3.4L | 6.1L | 14.6L | 22.5L |
|  隔板承重 |  5kg |
|  隔板层数 |  1层 |
| 电源（50/60Hz）额定电流 |  AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A |
|  净重/毛重kg |  3.3/4 |  4.5/5 | 6/7 | 7.5/9 |