# IMG_256**三用恒温/电热恒温水箱**

精密恒温、辅助加热之用

产品特点：

1.SHHW21.420AII型号内盖为两孔水浴，可以用作数显两孔水浴锅。

2.SHHW21.600AII型号内盖为六孔水浴，可以用作数显六孔水浴锅。

**主要技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHHW21.600AII |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5～65℃ | RT+5～ 100℃ | RT+5～65℃ | RT+5～100℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 温度分布精度 | ±1.0℃ |
| 构成 | 内装 | 优质法纹不锈钢板 |
| 外装 | 冷轧钢板，表面静电喷涂 |
| 上盖 | 优质法纹不锈钢板 |
| 水浴盖圈 | 无 | 有 |  无 |  有 |
| 试管架 | 无 | 有 |  无 |  有 |
| 控制器 | 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 额定功率 | 0.5kW | 1kW | 0.75kW | 2.0kW |
| 温度控制方式 | PID   |
| 温度设定方式 | 轻触按键设定 |
| 温度表示方式 | 测定温度显示：3位数码上排显示 设定温度显示：3位数码下排显示 |
| 定时器 | 0～999分钟（带定时等待功能） |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |
| 程序模式 | 无 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 |
| 传感器 | NTC |
| 安全装置 | 超温报警 |
| 规格 | 水槽尺寸（宽\*深\*高mm） | 420\*180\*140 | 600\*300\*200 |
| 外形尺寸（宽\*深\*高mm） | 570\*230\*270 | 750\*350\*360 |
| 外包装尺寸（宽\*深\*高mm） | 720\*320\*380 | 900\*440\*440 |
| 内容积 | 11L | 36L |
| 电源 （50/60Hz）额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A |
| 净重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 |
| 可增加配置 | 可定做不同尺寸的水槽，带缺水断电功能 |