**电子调温磁力搅拌电热套**

**使用说明书**

**1.简介**

**本仪器适用于大中专院校、实验室、工厂的液体加热。本仪器不适用于居民区域。**

**2. 操作**

 **将仪器放在工作台上，讲带有液体的容器放入电热套内。**

 **调节电源与仪器相符，然后电源指示灯会亮起。打开调节按钮，顺时针方向扭转按钮，然后工作指示灯会亮起。在调节的过程中，根据不同的位置灯光亮度会发生变化，温度也会上升。**

**注意：**

**电源必须与机器电源相符。**

**确保电源线和电热套距离足够安全。**

**关掉电源当机器发生故障时。**

**3. 故障**

**仪器不能通电**

**检查电源线已经插入**

**如果这些故障仍无法解决，请将仪器送至工厂维修点，或者送至技术服务中心或与制造商联系。**

**4. 维护与清洁**

**适当的维护可是仪器维持良好的工作状态并延长其使用寿命。**

**小心清洗，不要讲清洗剂喷进仪器内。**

**清洁时拔下插头。**

**5.贮存与运输**

**将仪器放置干燥、洁净、通气良好没有腐蚀性气体的房间内。**

**防止被雨淋湿避免运输途中进行碰撞。**

**6. 工作条件**

**室温: 5~40℃;**

**工作湿度: ≤90%**

**电压: 220V±10%, 50/60Hz**